
*Calli:bot*  beim meet and code 2019


Um Deinen Calli:bot programmieren zu können gibst Du in der Adresszeile deines Browsers die Adresse der Programmierumgebung MakeCode ein:


**makecode.calliope.cc**

Nun musst Du zuerst die passenden Programmierblöcke laden. Das geht so:

|  |  |
| --- | --- |
| **a)** Auf das Zahnradsymbol gehen und Paket hinzufügen… wählen | **b)** Paketnamen eingeben:  [**https://github.com/knotechgmbh/Callibot**](https://github.com/knotechgmbh/Callibot) |

Suche die passenden Programmierblöcke aus dem Menü und baue Dein erstes Programm zusammen. Die Farben der Blöcke geben an, in welcher Kategorie Du suchen musst.



Was macht Dein Calli:bot? 

*Calli:bot*  Herausforderung RGB-Beleuchtung


Der Calli:bot besitzt 4 RGB-LEDs (links vorne, rechts vorne, Links hinten und rechts hinten) die einzeln angesteuert werden können. Lasse sie nacheinander in verschiedenen Farben blinken! Schalte sie dazu der Reihe nach an. Wenn Du eine weitere LED angeschaltet hast, musst Du die vorherige LED ausschalten. Verwende dazu diese 4 Blöcke

Volle Helligkeit 8 = LED anschalten




**Werde Kreativ!**

Helligkeit 0 = LED ausschalten

Du kannst auch alle LEDs auf einmal einschalten oder mit einer Variablen in einer Schleife die LEDs dimmen (pausieren nicht vergessen).

abdunkeln

Heller werden

*Calli:bot*  Herausforderung RGB-Beleuchtung (Mögliche Lösung)

*Calli:bot*  Herausforderung Lärmsensor (Mikrofon)

Sicher hast Du gemerkt, dass manche Deiner MitschülerInnen schreien, wenn der Calli:bot kurz davor ist vom Tisch zu fallen. Mit dem Mikrofon des Calliope Mini kannst Du den Lärmpegel messen. Ein Wert am Mikrofonpin > als 700 sollte den Mini stoppen zu lassen. Wir benötigen zusätzliche Logikbausteine und den Baustein zum analogen Lesen des Mikrofonpins aus dem Menü







**Werde Kreativ!**

* Speichere in einer Variablen ob der Calli:bot gerade fährt oder steht. Wenn er steht, soll er durch erneutes Rufen wieder losfahren!
* Oder messe die Lichtstärke! Wenn es hell ist soll der Calli:bot fahren, wenn es dunkler wird (Lichtstärke<60) „schlafen“.

Verwende dazu oder





*Calli:bot*  Herausforderung Lärmsensor (Lösung)




*Calli:bot*  Stop and Go

*Calli:bot*  Herausforderung Lichtstärke (Lösungsmöglichkeiten)






*Calli:bot*  Herausforderung Labyrinth


1. Damit man den Calli:bot z.B. durch ein Labyrinth steuern


kann, muss er so programmiert werden, dass er sich genau um

90⁰ nach rechts oder links drehen kann. Dazu musst Du für eine kurze Zeit den linken Motor vorwärts und gleichzeitig den rechten Motor rückwärtslaufen lassen. Für eine umgekehrte Drehung natürlich genau andersherum.

1. Natürlich musst Du dem Calli:bot auch beibringen wie er eine festgelegte Streckenlänge geradeaus fahren kann. Programmiere eine Strecke von 50 cm!


*Calli:bot*  Herausforderung Labyrinth Drehung links 90⁰ (mögliche Lösung)





*Die Länge der Pausen variiert je nach Entladung der Batterien!*

*Calli:bot*  Herausforderung Labyrinth 50 cm (mögliche Lösung)



*Calli:bot*  Herausforderung Labyrinth Quadrat fahren (mögliche Lösung)


*Calli:bot*  Herausforderung Blinken

Der Calli:bot besitzt zwei rote Blinker.

1. Schalte jeden Blinker dreimal eine halbe Sekunde (500 ms) lang an und aus
2. Jetzt sollen beide gleichzeitig eine halbe Sekunde lang blinken










**Werde Kreativ!**


* Hast Du schon die Herausforderung „Labyrinth“ gelöst?Dann kombiniere diese doch mit dem Blinken. Vor jeder Kurve soll der Calli:bot 3 mal blinken!
* Denke Dir selbst aus wann die Lichter leuchten oder blinken sollen.



*Calli:bot*  Herausforderung Blinken

(mögliche Lösung)

*Calli:bot*  Herausforderung Blinken **Kreativ** (mögliche Lösung)



Herausforderung Ultraschallsensor

Herausforderung Liniensensor

Herausforderung hintereinanderfahren

